Описание назначения выводов: 1.NC Не используется 2. ANODE Анод внутреннего светодиода 3. CATHODE Катод внутреннего светодиода 4. NC Не используется 5. VEE Отрицательный вывод напряжения питания (общий провод) 6. VO1 Выходное напряжение 1 7. VO2 Выходное напряжение 2 (соединен с выводом VO1) 8. VCC Положительный вывод напряжения питания +15...+30 В

